iface lo inet loopback
auto lo

auto eth0
iface eth0 inet static                                                                                                                                   
address 192.168.0.42
netmask 255.255.255.0
mtu 1500
